**ภาคผนวก ง**

**คู่มือการใช้งานเครื่องอ่านค่ากระแสน้ำแบบใบพัด**



**ภาพที่ ง-1** อุปกรณ์เชื่อมต่อการทำงาน

1. แจ็คตัวเมียสีดำ ต่อเข้ากับสายกราวด์จากเครื่องวัดกระแสน้ำแบบใบพัด A–OTT C31

2. แจ็คตัวเมียสีแดง สายไฟบวกจากเครื่องวัดกระแสน้ำแบบใบพัด A–OTT C31

3. สวิตช์เปิด – ปิดเครื่อง



**ภาพที่ ง-2** ปุ่มแสดงการทำงานและจอแสดงผล

4. จอแสดงผล

5. ปุ่ม Save บันทึกค่าตัวเลข

6. ปุ่มบันทึกข้อมูลลงใน SD card

7. ปุ่ม B เริ่มการทำงาน /Start

8. ปุ่มลูกศรขึ้น

9. ปุ่มลูกศรลง

10. ปุ่มลบตัวอักษร/BackSpace

11. ปุ่มเครื่องหมายจุด



**ภาพที่ ง-3** ช่องใส่การ์ดบันทึกความจำและ USB PORT

12. ช่องเสียบสาย USB เพื่ออัพโหลดโปรแกรม

13. ช่องใส่การ์ดบันทึกความจำ/SD card